# EasyEDA Pro 实操补充：制造输出、焊接与调试

仅在任务明确要求制造文件、装配、焊接辅助、采购/下单准备或实物调试时读取。它不把
EDA 检查、Gerber 导出或 3D 预览误称为实物验证，也不授权采购、下单、制板或改动工程。

## 先冻结同一版本

1. 保存目标原理图与 PCB，读回项目、文档和版本；重建铺铜后运行需要的 DRC/连接/视觉检查。
2. 记录未决项、已接受例外与输出范围。任何影响网络、封装、规则、铜皮、板框或装配面的
   修改都会使旧输出和旧检查失效。
3. 从同一已保存、已读回、已检查版本导出全部文件，并把版本、时间、文件名、坐标约定和
   输出范围写入交付记录。

**完成标准：**Gerber、钻孔、BOM、坐标、装配资料及检查证据能够追溯到同一 PCB/原理图版本。

## 菜单路径与输出核验

- Gerber：在 PCB 中使用 `导出 → PCB 制板文件 (Gerber)`，在导出对话框选择/复核输出范围，
  再执行“一键导出”或“导出 Gerber”。解压或预览后核对层、钻孔、板框、开槽、阻焊、丝印和
  版本；生成成功不等于工艺已经通过。
- BOM：在原理图中使用 `导出 → 物料清单 (BOM)`。可运行器件标准化检查，但推荐替代仅是候选；
  必须人工核对完整料号、封装、DNP、数量、极性、生命周期和采购来源后才接受。
- 坐标/贴片文件：在 PCB 中使用 `导出 → 坐标文件`。记录单位、原点/基准、面别、旋转定义、
  底层是否镜像、拼板/Mark 设置；抽样比对位号、封装、极性和顶/底面，不能只看文件生成。
- 装配辅助：当前界面提供时可从工具栏/工具菜单打开“焊接辅助工具”，用其把 BOM、位号和
  PCB 位置交叉核对。它是装配定位辅助，不替代器件数据手册、极性确认或上电前检查。

**完成标准：**每份输出都可打开/预览，字段和层定义已核对，且没有把自动推荐、默认坐标或
视觉预览当作已确认的生产数据。

## 外部下单与实体焊接

- `下单 → 元件下单`、`下单 → PCB 下单` 是外部交易/制造动作。只有用户明确授权并确认订单
  身份、数量、价格、板厂参数和最终文件后才能进入；导出或生成 BOM 不构成授权。
- 制定装配计划时逐项确认位号、极性、Pin 1、散热焊盘、器件高度和工艺要求。通常可按小到大
  或低到高减少遮挡，但实际顺序以器件、返修、回流/波峰焊和装配工艺为准。
- 焊后先做静态检查：焊桥、缺件、错件、极性、关键连通、短路/开路与焊点质量；再受控上电，
  逐轨核对电压、电流、温升和启动状态，最后验证各功能模块和系统场景。

**完成标准：**实物报告明确区分静态检查、受控上电和功能测试；发现项定位到位号/网络/条件；
EDA 结论不会替代制板、焊接或上电验收。

## 版本敏感信息

若菜单或字段与上文不同，先在当前界面做视觉核对，再参考官方说明：

- <https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/export-pick-and-place-file/>
- <https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/export-pcb-fabrication-file-gerber/index.html>
