# EasyEDA Pro 实操补充：原理图

仅在当前 EasyEDA Pro 的实时原理图操作中读取。本文件记录可执行的鼠标/菜单路径和
读回门，不替代 `schematic-design` 的电路计算、引脚判断或资料核对。

## 使用方式与界面差异

- 下列菜单链是优先操作路径；早期界面与当前界面常保留相同命令但位置、图标或快捷键
  可能不同。先按链路查找，找不到时根据当前窗口可见菜单、工具提示和命令语义定位同一
  功能；必要时用 Computer Use 做视觉核对。不得因为界面不同而凭猜测点击或改用不等价命令。
- 快捷键只作辅助：当前工具提示与焦点状态优先。教材中同一功能出现过多个版本快捷键时，
  记录为候选路径，不能假定在当前版本仍有效。
- 每个会改变对象、连接、规则或输出的步骤都要保存并重新读取相应属性或 pin→net；
  图形看起来相连、界面显示成功或仿真跑过一次都不是充分验收。

## 进入工程、图页与基本放置

1. 新工程通常走 `文件 → 新建 → 工程`，填入归属和工程名后保存；在工程树中按需重命名
   板、原理图和图页。先确认项目、文档、图页、文档类型和授权动作，再读取现有基线。
2. 放置普通器件使用 `放置 → 器件/复用模块` 或工具栏对应图标；优先以供应商编号、完整
   料号和封装筛选，不能只按模糊型号或外观选择。`VCC`、`GND` 等电源端口通常由下方电源
   图标放置，落下后必须读回实际网络名和连接方向。
3. 用工具栏“导线”开始连线；`Alt+W` 是常见候选快捷键，部分旧界面还显示 `P+W`。导线
   交叉只有显式连接点时才表示连接；真正不用的脚放置 NC（常显示为 `×`），不要让悬空脚
   依赖视觉空白表达意图。

**完成标准：**目标图页可唯一识别；每个已放置器件都能读回位号、值/料号、封装和引脚；
每根关键导线都有 pin→net 或明确 NC 证据。

## 标签、总线、模块整理与全局编辑

- 网络标签可在短导线段上从属性面板填写名称，或使用 `放置 → 网络标签` / 工具栏网络标签。
  标签必须贴到真实导线；同名标签只用于同一实际网络。
- 放置总线的常用路径是 `放置 → 总线` 或工具栏总线，候选快捷键 `Alt+B`；按 `Tab` 可打开
  属性并输入 `NAME[0:7]` 这类连续总线名。用导线工具从引脚拉出总线分支后，逐条读回展开的
  网络名和 pin→net。视觉短接符只表示 GUI 的连接提示，不能代替网表证据。
- 功能块可用矩形边框和文本标出实际功能；标题、位号和标签不得压线、压符号或与其它文字
  重叠。图纸、单位和网格只服务于排版与精确放置，不是电气或制造规则。
- 全局编辑常用 `编辑 → 查找替换` 或 `Ctrl+F`：先冻结对象类型、筛选条件、预计数量和旧值；
  先“查找/查找全部”核对范围，再执行替换；随后读回受影响对象数、关键属性和 pin→net。
  范围或读回不符时立即停止并分类，不能继续批量修改。

**完成标准：**标签、总线和跨模块连接逐项可在网表中解释；全局编辑有修改前范围和修改后
读回证据；模块说明准确且可读。

## 器件库、自建对象与电气检查

- 优先选用可追溯的库器件，保留符号、封装、完整料号和供应商属性。只有现有库不满足准确
  料号、封装或引脚需求时才新建自定义对象。
- 自建对象前锁定数据手册版本、封装机械图、Pin 1、每个引脚号/名称/电气语义和焊盘号；
  转 PCB 前逐项核对 `symbol pin → footprint pad`。有 3D 模型时再核对模型方向、Pin 1 和
  高度；3D 仅补充机械证据。
- 原理图检查通常从 `设计 → 检查 DRC` 进入；逐条打开结果并定位，确认检查覆盖范围、封装
  关联和网络连接。无结果不自动等于设计正确，仍要完成电源、极性、Pin 1、NC 和关键网表审查。
- 原理图文件输出可从 `文件 → 导出` 中选择当前需要的格式（例如 PDF）；导出前保存，导出后
  检查输出的图页、版本和范围。

**完成标准：**每个库关联与自建映射可追溯；DRC 结果、检查范围和人工审查结论均已记录；
导出的文件对应明确图页和保存版本。

## 仿真与原理图到 PCB 更新

- 仿真应使用独立仿真图页，并确认当前版本实际提供仿真引擎和兼容模型。电路必须有仿真
  电源、地、激励和测量点；调整参数后重新运行（旧界面常用 `F8`），再比较预先定义的波形或
  测量量。一次通过只说明该模型和工况。
- 更新 PCB 前关闭 pin→net、封装和原理图检查门。常见鼠标路径为 `设计 → 原理图转 PCB`，
  当前界面也可能写作“更新/转换原理图到 PCB”。旧界面曾给出 `Alt+P` 或 `Alt+I` 两种候选
  快捷键；只在当前工具提示确认后使用。
- 在变更列表中逐项选择组件、网络、封装、网络类/规则等要同步的项目；完成后在 PCB 侧读回
  新增/删除器件、Pad 网络、网络类和规则。关闭更新对话框不等于同步成功。

**完成标准：**仿真结论有模型/工况/测量证据且未越界；PCB 更新有明确变更清单和 PCB 侧
读回，不存在假定自动同步的项目。

## 版本敏感信息

当菜单名称或控件位置与上述路径不一致，先在当前界面做视觉核对，再参考官方说明；不得
用教材示例值代替项目约束：

- <https://prodocs.lceda.cn/cn/schematic/place-bus/index.html>
- <https://prodocs.lceda.cn/cn/simulation/introduction/>
- <https://prodocs.lceda.cn/cn/schematic/design-pcb-design-rule/>
