# EasyEDA Pro 实操补充：PCB

仅在当前 EasyEDA Pro 的实时 PCB 操作中读取。本文件记录实际界面可执行路径与读回门，
不替代 `pcb-layout` 对回流、热、DFM 和制造约束的判断。固定教学尺寸、线宽、网格、
孔径和器件参数不能直接移植到其它项目。

## 使用方式与界面差异

- 下列命令链是优先鼠标路径。旧版与新版常保留同一命令但位置、名称、图标或快捷键不同；
  先按路径找，再依据当前窗口可见菜单、工具提示和命令语义定位等价功能。找不到时可用
  Computer Use 做视觉核对，不凭记忆或随机点击替代。
- 快捷键只在当前工具提示确认后使用。每次影响铜皮、过孔、板框、网络或规则的变更后，
  必须重建铺铜、读回并重新检查；旧截图或修改前的 DRC 不能作为当前证据。

## 进入 PCB、板框与原理图更新

1. 冻结 PCB 文档、原理图版本、允许动作和目标板厂/机械输入。板框、安装孔、开槽、板边
   接口、插拔方向和高度禁区是机械锚点；没有可靠机械合同就标为待确认。
2. 常见板框路径为 `放置 → 板框 → 矩形`，选中板框后在属性面板输入来自机械约束的尺寸和
   圆角等参数；需要标注时使用 `放置 → 尺寸 → 长度`。单位、网格和捕捉只服务于精确输入，
   不构成制造规则。
3. 原理图导入/更新通常由 `设计 → 原理图转 PCB` 或“更新/转换原理图到 PCB”启动；在更新
   列表中核对每项组件、网络、封装和规则变更。旧界面出现过 `Alt+P` 与 `Alt+I` 两种候选
   快捷键，当前界面未确认前不直接使用。

**完成标准：**PCB、原理图版本和机械锚点可唯一识别；更新的每项变更有明确选择；PCB 中
可读回对应 Pad 网络、封装和待同步规则。

## 布局、飞线与丝印

- 在原理图中先选模块后，可使用 `工具 → 布局传递`（常见候选 `Ctrl+Shift+X`）把相关器件
  带到 PCB 中再逐一定位；先布局机械件、板边接口、主芯片、关键电源/时钟/去耦，最后普通
  器件与丝印。
- 需要减少视觉干扰时，可在“工程设计/网络”面板搜索某网络并点击其眼睛图标隐藏飞线。
  这只改变显示，绝不代表网络已连接或无需布线；最终应对所有预期网络读回和检查。
- 丝印文字、图片、位号与极性标识必须在实际层、实际装配面和翻板视图下检查，避开焊盘、
  阻焊开窗、板边和其它文字。3D 适合检查方向、碰撞和可达性，不证明电气连接。

**完成标准：**关键回路与机械件优先级得到落实；飞线显示状态和真实连通性分开记录；所有
丝印在顶层、物理翻转后的底层及需要时 3D 中均可读且无阻挡。

## 网络类、规则、布线与过孔

- 网络类可从 `设计 → 网络类管理器` 创建，也常可在“工程设计/网络”面板的网络类项点击
  `+` 或右键“新建网络类”。在对话框中把明确的网络移入该类，应用后读回成员。
- 设计规则常由 `设计 → 设计规则` 打开。在规则管理和“网络-网络类规则”中把实际网络映射
  到合适的类；记录范围、单位、层、来源、默认值与覆盖关系。网络类是批量管理工具，不能
  用相似名称或示例线宽代替真实成员与约束。
- 常用布线路径是工具栏“导线/布线”或把光标置于焊盘后按 `W`。首次点击起线、后续点击确认；
  右键通常取消当前段或退出模式。每段都确认正确层、网络和规则。布线中双击或 `Alt+V` 在
  部分版本可放置过孔并换层；实际可用性和过孔尺寸以当前工具提示、规则和板厂能力为准。
- 任何剩余飞线都要作为未完成网络逐项处理，不能为消除视觉飞线随意加过孔、手工短接或改
  网络。盲/埋孔只在实际叠层、起止层、板厂工艺与成本均确认时设置。

**完成标准：**关键规则具有成员和来源；每段关键走线与过孔可在规则/网络中解释；没有未
解释飞线、无网络过孔、错误换层或超出板厂能力的设计项。

## 铜皮、检查与交付前读回

- 选择目标层和覆铜区域工具后，为铜皮设置明确网络、间距和连接方式；GND 过孔必须有网络、
  回流或散热目的，不能只为了让某区域“看起来铺满”。铺铜、走线、过孔、板框、禁布区、
  层叠或规则改变后用当前界面的重建/重新铺铜命令完成更新；旧界面常用 `Shift+B`。
- PCB DRC 常由 `设计 → 检查 DRC` 打开。先重建铜皮，再运行 DRC；逐项定位并分类为确认问题、
  项目特例、检查器局限或待复核，不能以空白面板替代规则、网表、机械和视觉审查。
- 制造输出、BOM、坐标和实体焊接/上电的专用流程见
  [manufacturing and bring-up](manufacturing-and-bring-up.md)。没有明确授权时，导出不包含下单、
  采购、制板或修改外部工程。

**完成标准：**最终状态已经重建铺铜并在新读回数据上检查；所有错误/警告有处置结论；导出
动作和任何外部订单动作均符合明确授权边界。

## 版本敏感信息

当菜单名称或控件位置与上述路径不一致，先在当前界面做视觉核对，再参考官方说明：

- <https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/design-design-rule/>
- <https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/design-net-class-manager/index.html>
- <https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/export-pick-and-place-file/>
- <https://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/export-pcb-fabrication-file-gerber/index.html>
